**TYPE C TO HDMI/F**

User Manual （说明书）



**Contents**

[1.0 介绍 1](#_Toc426790572)

[2.0 特征 1](#_Toc426790573)

[3.0规格 1](#_Toc426790574)

[4.0 包装内容 2](#_Toc426790575)

[5.0 操作 2](#_Toc426790576)

[6.0 连接图 2](#_Toc426790577)

**TYPE C TO HDMI/F**

**VL100+PS176**

**DEAR CUSTOMER**

感谢您购买此款产品，为了更好的展示其性能特征以及安全性，请在使用前认真阅读以下说明，请保留好此份说明书以便后续参考

###### 1.0 介绍

这是TYPE C转HDMI/F的Dongle, 可以用TYPE C接口设备连接HDMI接口显示器输出显示

###### 2.0 特征

支持TYPE C输入，HDMI输出;

支持分辨率:HDMI 3840\*2160/60HZ,向下兼容分辨率;

支持热插拔;

使用方便，易于携带.

###### 3.0 规格

|  |  |
| --- | --- |
| **Input/Output Connector** |  |
| Input 输入 | TYPE C Male x1 |
| Output 输出 | HDMI Female x1 |
| **Resolutions 分辨率** |  |
| Resolutions | HDMI 3840\*2160/60HZ, |
| **Physical 物理特征** |  |
| Weight 重量 |  |
| Size（L-W-H） 尺寸（长宽高） | (mm) |
| **Warranty 保修** |  |
| Limited Warranty 保修期 | 1 year 1年 |
| **Environmental 环境** |  |
| Operating Temperature 操作温度 | 0 ℃ to +45℃ |
| Operating Humidity 操作湿度 | 10% to 85 % RH (no condensation) |
| Storage Temperature 高低温 | -10℃ to +70℃ |
| Storage Humidity 高低湿度 | 5% to 90 % RH (no condensation) |
| **Power Supply 供电** |  |
| TYPE-C Port |  |
| **Regulatory Approvals 认证文件** |  |
| Certifications 认证 | FCC,CE |
| **Accessory 配件** |  |
| User Manual 说明书 | 中文版 |

###### 4.0 包装内容

使用产品前，请检查包装以确保以下附属配件包含在内

* Main unit x1 产品1个
* User Manual x1 说明书1本

###### 5.0 操作

把产品的TYPE C接口接入到电脑上

HDMI的输出端接到电视或显示器上

###### 6.0 连接图

